**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ** [**Mitech®**](http://securityukraine.com.ua/mitech/)

Прайс-лист на 01.11.2016 г.

[**FOSTER**](http://securityukraine.com.ua/barriers-foster/) **- активные инфракрасные барьеры с одно- и двулучевыми**

**оптическими модулями. Максимальная дальность действия:**

**двухлучевая версия - 100 м, однолучевая - 70 м. Класс защиты IР65**

Монтируются на стену, столб или в комбинации с колоннами TOWER и GARDEN.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Принцип действия** | **Тип датчика** | **Высота****стойки, м** | **Тип оптических модулей** | **Количество****модулей в стойке** | **Комплект:****TX стойка +****RX стойка** |
|  | **FTN 102 M** | 1,0 | Однолучевые | 2 | **502,00** |
|  | **FTN 102 D** | 1,0 | Двухлучевые | 2 | **611,00** |
|  | **FTN 153 D** | 1,5 | Двухлучевые | 3 | **763,00** |
|  | **FTN 154 M** | 1,5 | Двухлучевые | 4 | **753,00** |
|  | **FTN 154 D** | 1,5 | Двухлучевые | 4 | **941,00** |
|  | **FTN 204 M** | 2,0 | Однолучевые | 4 | **822,00** |
|  | **FTN 204 D** | 2,0 | Двухлучевые | 4 | **984,00** |
|  | **FTN 205 D** | 2,0 | Двухлучевые | 5 | **1119,00** |
|  | **FTN 206 M** | 2,0 | Однолучевые | 6 | **987,00** |
|  | **FTN 254 D** | 2,5 | Двухлучевые | 4 | **1152,00** |
|  | **FTN 255D** | 2,5 | Двухлучевые | 5 | **1246,00** |
|  | **FTN 304 D** | 3,0 | Двухлучевые | 4 | **1249,00** |
|  | **FTN 305 D** | 3,0 | Двухлучевые | 5 | **1313,00** |
|  | **FTN 355 D** | 3,5 | Двухлучевые | 5 | **1482,00** |

**Дополнительное оборудование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\Eugenia\Desktop\29.08.2016\1\ITALY\Каталог\Сайт\Прайс\Прайс рисунки\GARPOW1.jpg** | **GAR POW** | Блок питания для установки внутри стойки GARDEN. Uвх — 220VAC; Uвых – 12V DC, 24V AC | **143,00** |
| **C:\Users\Eugenia\Desktop\29.08.2016\1\ITALY\Каталог\Сайт\Прайс\FTN WL.jpg** | **FTN WL** | Комплект для крепления стойки датчика к стене  | **25,00** |
| **C:\Users\Eugenia\Desktop\29.08.2016\1\ITALY\Каталог\Сайт\Прайс\FTN_SUP.jpg** | **FTN SUP** | Комплект для крепления стойки на трубчатой опоре | **25,00** |
| **C:\Users\Eugenia\Desktop\29.08.2016\1\ITALY\Каталог\Сайт\Прайс\FTN PL.jpg** | **FTN PL** | Стойка для установки на бетонном основании: высота 2м, диаметр - 48мм, основание - 20×20см | **210,00** |

**Примечание:** Настенные и напольные монтажные кронштейны не включены в стоимость. Цены указаны в евро. Оплата в гривнах, по курсу НБУ на день оплаты.